DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1

# Název zadávacího řízení: Lesnická technika pro obecní lesy Běleč

# Identifikační údaje o zadavateli:

|  |  |
| --- | --- |
| **Obchodní firma/název/jméno, příjmení zadavatele** | Obec Běleč |
| **IČ** | 005 82 506 |
| **Sídlo/místo podnikání/bydliště zadavatele** | Běleč 22, 391 43 |
| **Jméno (-a) a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele** | Stanislav Šmejkal – starosta obce |

Výše uvedený zadavatel sděluje následující dodatečné informace k zadávací dokumentaci vztahující se k veřejné zakázce s názvem „**Lesnická technika pro obecní lesy Běleč**“ na základě dotazu, který byl vznesen dne 17. 7. 2014.

Zakázka je zadaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

**DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1:**

**Odpovědi jsou zvýrazněny zelenou barvou!**

**1. Technické podmínky Malotraktor**

1.1) Podle jaké normy je požadován minimální výkon motoru 45koní?

**Požadujeme výkon (uvedený v technickém průkazu) minimálně 31,5 kW.**

1.2) Je parametr 540/750 ot./min u zadního vývodového hřídele totožný s hodnotou 540/540E?

**Ano, lze použít 540/540E.**

1.3) Může být traktor dodán pouze s jedno rychlostním předním vývodovým hřídelem za předpokladu, že tento bude kompatibilní s uvažovaným čelním mulčovačem?

**Ano, v případě plné kompatibility s předním mulčovačem při plném využití jeho možností.**

1.4) Může být traktor dodán s předním vývodovým hřídelem 2000 ot/min?

**Ano, v případě plné kompatibility s předním mulčovačem při plném využití jeho možností.**

1.5) Minimální zdvih zadního tříbodového závěsu 1200 kg je požadován v oku spodních ramen zadního tříbodového závěsu, nebo v předpokládaném těžišti připojeného zařízení a sice 60 cm za okem spodních ramen tříbodového závěsu

**Minimální zdvih je požadován v oku spodních ramen.**

1.6) Může být traktor namísto plně synchronizované převodovky 12/12 dodán s elektronicky ovládanou třístupňovou hydrostatickou převodovkou?

**Ano, je to možné.**

1.7) Položkou stěrač je myšlen stěrač jenom na předním okně, nebo i na zadním okně?

**Stačí stěrač na předním okně.**

1.8) Autorádio požadujete včetně CD přehrávače?

**CD přehrávač není vyžadován.**

1.9) Jsou postačující pouze sklopná pevná zpětná zrcátka namísto teleskopických za předpokladu, že při práci v lese jsou sklopná směrem ke kabině traktoru?

**Ano, je to možné.**

1.10) Je povolená kombinace klimatizace a otevíracího zadního okna?

**Ano, tato kombinace je povolena.**

1.11) Je povolena mechanická uzávěrka zadního diferenciálu a samosvorná uzávěrka diferenciálu přední nápravy?

**Ano, je to možné.**

1.12) Zadní závěs má být homologován k provozu po pozemních komunikacích

**Ano.**

**2. Technické podmínky Čelní nakladač**

2.1) Smí být podpěry pro odpojení nahrazeny rámem nakladače, když při odpojení nakladače od traktoru slouží tento rám jako odstavná podpěra?

**Ano.**

2.2) Je možné dodat ovládání čelního nakladače křížovou pákou rozvaděče s integrovanou třetí funkcí namísto joysticku (uvažujete-li, že joystikem je uvažováno elektronické (elektrické) ovládání hydraulických okruhů)

**Ano.**

2.3) Šířka lopaty 130 cm je požadována jako minimální, maximální nebo doporučená? Většinou je vhodné používat lopatu minimálně stejně širokou jako je traktor.

**Jde o minimální šířku. A zároveň šířku doporučenou.**

**3. Technické podmínky mulčovač**

3.1) Čelní tříbodový závěs kategorie 1N je určen jakou normou? Případně jakými rozměry?

**Například normou ČSN ISO 730-1. Jde hlavně o kompatibilitu s příslušenstvím.**

3.2) Noži Y jsou myšleny dvoudílné travní nože?

**Ano.**

**4. Technické podmínky přívěs**

4.1) Sklápění přívěsu je požadováno od traktoru, nebo ruční pumpou na přívěsu?

**Zadávací dokumentace nepředepisuje způsob sklápění.**

4.2) Je požadována homologace přívěsu k provozu po pozemních komunikacích?

**Ano.**

V Českých Budějovicích, dne 22. 7. 2014

…………………………………………………………….

Ing. Jakub Nováček - zástupce zadavatele